**Ventilator TTV 7000**

**Aksijalni ventilator TTV 7000**  
  
Aksijalni ventilator TTV 7000 s maksimalnom količina zraka od 7.000 m³/h i brzinom ispušnog zraka od 11,7 m/s (42,12 km/h).

***Multifunkcionalan ventilator TTV 7000 sa svojim jedinstvenim konceptom platforme***  
  
Tisuće iznajmljivača uređaja, građevinara, sanatora i obrtnika dnevno koriste TTV-uređaje i napravili su ove profi ventilatore najprodavanijim mobilnim serijama aksijalnih ventilatora za građevinsku uporabu u Europi.  
  
Ovaj visokoučinkoviti ventilator je optimalan izbor za sve zadatke ventilacije u proizvodnim i skladišnim područjima ili poljoprivrednim pogonima, gdje se moraju prevaliti veliki volumeni zraka.  
  
Jer sa svojom trostupanjskom snagom zraka do 7.000 m³/h i uvjerljivim dometom od 65 metara u unutarnjim prostorijama, TTV 7000 garantira visoku stopu izmjene zraka također u velikovolumenskim okolinama. Idealni preduvjeti naprimjer za poduprijeti cirkuliranje suhog zraka u skladištu napunjene robe.  
  
Sa odgovarajućim crijevnim adapterom i više priključenih crijeva ventilatora TTV 7000 transportira velike količine zraka suvereno i na duge udaljenosti.  
  
Pošto je ovaj visokoučinkoviti ventilator specijalno koncipiran za najteže zahtjeve u praksi u grubim okolinama s visokom trajnosti i pouzdanost pri iscrpljivanju materijala u trajnom pogonu sa čestom izmjenom mjesta uporabe, on nije samo podoban za industriju, graditeljstvo ili obrt, nego je i savršeno rješenje za svakog iznajmljivača uređaja!  
  
**Prednosti u praksi:**

* visokoučinkovit aksijalni ventilator - izrađen po visokim industrijskim standardima
* ekstremno robustan za profesionalnu trajnu uporabu i po najtežim uvjetima
* TTV-koncept platforme: zahvaljujući fleksibilno upotrebljivim sistemskim priborom trebate samo jedan osnovni uređaj za punu primjenu
* prednost TTV-platforme: manje investicije i održavanje, efektivnije skladištenje, veća fleksibilnost
* zaštita od špricanja vode (IP55)
* prostorno štedljiv i podoban za naslagivanje pri transportu i skladištenju
* pogodno za priključak vreće za prašinu za usisavanje prljavih čestica

**Ovdje su neki tehnički detalji TTV 7000:**

* količina zraka stupanj 1: 3.000 m³/h
* količina zraka stupanj 2: 4.500 m³/h
* količina zraka stupanj 3: 7.000 m³/h
* struja zraka: ispušna / usisna
* brzina ispušnog zraka: 11,7 m/s (42,12 km/h)
* domet: 65 m
* tlak zraka maks.: 80 Pa
* temperatura transportnog sredstva maks.: 45 °C
* napon priključka: 230 V / 50 Hz (1,8 A)
* strujni priključak: Schuko / CEE 7/7
* prijemna snaga: 0,46 kW
* osigurač: 10 A
* razina zvuka (razmak 3 m): 58 dB (A)
* mobilnost: prenosiva / podobna za naslagivanje
* priključak crijeva : 560 mm(\*1)
* priključak filtera za prašinu: podobno za priključak rezervnog filtera za usisavanje prašine
* mjere D x Š x V: 360 x 580 x 690 mm
* težina: 15 kg
* IP-klasa: 55